***Les normes françaises AFNOR :***

(NF P 18-417): Essai Sclérométrique.

(NF P 18-418) : Auscultation dynamique.

(NF P18 451) : Affaissement au cône d’Abrams.

(P EN 12350-5) : Essai D’étalement.

(PR P 18 421) : Vibration des éprouvettes.

(P18 423) : Fabrication des éprouvettes.

(NF P18 560) : Analyse granulométrique par tamisage.

(NF P 18 301) : Masse volumique des granulats ; propreté des granulats.

(NF P 18 598) : Equivalent de sable.

(NF P 18 406) : Résistance à la compression.

(NFP18-416) : Mesure des éprouvettes 16 \*32.