Résumé :
       Ce mémoire traite le système de conversion d’énergie éolienne, le système étudier ce compose d’une génératrice synchrone à aimant permanant et deux convertisseur.
L’objectif visé est de la commande d’un système de génération éolienne pour l’optimisation de la puissance.
La machine asynchrone à aimant permanant MSAP est le meilleur choix pour améliorer le rendement de ce système. La commande vectorielle à flux statorique orienté de cette machine a été effectuée.
Un dispositif de commande basé sur un algorithme de maximisation de puissance (MPPT) a été construit afin de faire fonctionner l’éolienne de manière à extraire le maximum d’énergie d vent. 
    Les performances des contrôleurs PI, IP ont été développées et évaluées en simulations sous l’environnement Simulink / Matlab.  Les deux régulateurs PI, IP donnent une meilleure réponse transitoire, ce qui montre que ces contrôleurs forcent la vitesse de la génératrice est  bien s'adapter avec les fluctuations de la vitesse du vent.
Mots clés :
Energie Eolienne, Machine synchrone à aimant permanant, MPPT, Régulateurs PI, IP, Onduleur MLI, Commande vectorielle.
ملخص:
     المذكرة تناقش نظام تحويل طاقة الرياح، فإن هذا النظام المدروس يتكون من مولد متزامن مغناطيس دائم و محولين مختلفين.
الهدف هو السيطرة على نظام توليد طاقة الرياح لتعظيم الاستفادة من قوة.
     المولد المتزامن مغناطيس دائم MSAP هو الخيار الأفضل لتحسين أداء هذا النظام. التحكم الإشعاعي ذو التدفق الموجه للمولد تم إجراءه.
      جهاز التحكم مبني على خوارزمية تضخيم الطاقة (MPPT) لتشغيل التوربينات وذلك لاستخراج أقصى طاقة للرياح.
      وقد تم تطوير أداء وحدات تحكم PI، IP وتقييمها في المحاكاة في بيئة  .MATLAB/SIMULINK المحولين  PI و IP أعطو أفضل استجابة عابرة ، مما يدل على أنهما أجبروا سرعة المولد بالتأقلم مع التقلبات في سرعة الرياح.

كلمات مفتاحية :
طاقة الرياح، المولد المتزامن مغناطيس دائم، MPPT، وحدات تحكم IP،  PI، العاكس MLI، التحكم الإشعاعي.