Conclusion Générale
     Le travail effectué dans ce mémoire à comme objectif la commande d’un système de génération éolienne pour l’optimisation de la puissance.
     Afin d’atteindre cet objectif, nous avons présenté les différents concepts fondamentaux de la chaîne de conversion d'énergie éolienne en énergie électrique, puis nous avons établi une étude comparative entre les deux grandes familles d’éolienne existantes. A partir de cette comparaison, nous avons constaté que les éoliennes a vitesse variable sont les meilleures au niveau de l’optimisation de la puissance par rapport aux éoliennes a vitesses fixe. 
Après avoir présenté les différentes zones de fonctionnement, nous avons  détaillé la zone particulière, où maximisation de l’énergie extraite du vent est effectuée.
     Puis nous avons développé la modélisation du système de la conversion d'énergie éolienne après le choix d'une génératrice synchrone à aimant permanant GSAP, associée à deux onduleurs commandés par MLI afin de simplifier l'étude du comportement électrique et mécanique et de  concevoir les différentes fonctions de sa commande.
La machine asynchrone à aimant permanant MSAP est le meilleur choix pour améliorer le rendement de ce système. La commande vectorielle à flux statorique orienté de cette machine a été effectuée.
Un dispositif de commande basé sur un algorithme de maximisation de puissance (MPPT) a été construit afin de faire fonctionner l’éolienne de manière à extraire le maximum d’énergie de vent. 
    Les performances des contrôleurs PI, IP ont été développées et évaluées en simulations sous l’environnement Simulink/Matlab.  Les deux régulateurs PI, IP donnent une meilleure réponse transitoire, ce qui montre que ces contrôleurs forcent la vitesse de la génératrice est  bien s'adapter avec les fluctuations de la vitesse du vent.
     En fin de notre étude, vu les résultats très intéressants obtenus nous souhaiterons que d’autres études et recherches feront après nous.