Conclusion générale

Les objectifs de ce travail  sont :
•	Présenter l’évolution des cellules solaires, leur principe de fonctionnement et les caractéristiques électriques
•	Mentionner les différentes générations des cellules solaires
•	Insister sur les cellules solaires en couche mince (deuxième génération).
Nous avons appliqué des techniques de dépôt des couches mince et défini d’une manière générale la pulvérisation cathodique. Le cas de la pulvérisation cathodique DC et son rôle principal dans ce travail a été traité d’une manière spécifique.
A la fin de ces applications, nous avons présenté les rendements de pulvérisation de plusieurs matériaux avec différents types de gaz pour la réalisation de cette opération. Un logiciel de simulation SRIM2008 (Stopping and Range of Ions in Matter) a été utilisé pour le calcul des rendements de pulvérisation cathodique en fonction des énergies appliquées suivi par une étude comparative des résultats obtenus par cette simulation.  
Les résultats obtenus  nous ont permis de déduire que dans les matériaux de type CdTe donnent un rendement de pulvérisation assez grand par rapport aux CIGS/CIS,GaAs,a-SI ,CdS.
Dans la partie gaz, le radon donne un très bon rendement de pulvérisation par rapport aux autres gaz.
Nous avons aussi déduit que pour chaque matériau, il y a une énergie et un angle qui donnera un rendement maximum. Il faut noter que dans les travaux d’expérimentation effectués dans les laboratoires, l’argon est souvent utilisé par rapport aux autres gaz du fait de la stabilité de ses caractéristiques physiques.